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                                                                                    ПРОЕКТ

 РЕШЕНИЯ

______ 2026 й                                 №      _______ 2026г.

[bookmark: _GoBack]О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного  проектирования сельского поселения Якшимбетовский  сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета сельского поселения Якшимбетовский  сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан от 23.08.2018 № 3/34-297                               

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Республики Башкортостан от 03.06.2025 № 279-з «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Башкортостан», на основании протеста прокуратуры Куюргазинского района Республики Башкортостан от 29.06.2026 № 02-01-2026/Прдп185-26-20800055, руководствуясь Уставом сельского поселения Якшимбетовский  сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, Совет сельского поселения Якшимбетовский  сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан РЕШИЛ:

          1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Якшимбетовский  сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета сельского поселения Якшимбетовский  сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан от 23.08.2018 № 3/34-297 (далее – Местные нормативы) следующие изменения:
          1.1.  Добавить пункт 3.4.7. Местных нормативов изложив в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
          1.2. Пункт 3.4.13 Местных нормативов изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
         
        2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



1

Глава сельского поселения                                                  Д.Р.Хусаинов



Приложение № 1
к решению Совета сельского поселения Якшимбетовский  сельсовет
от ______ 2026г. № __


	
№ п/п
	
Наименование вида ОМЗ
	Предельные значения расчетных показателей

	
	
	
Тип расчетного показателя
	
Вид расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя,
единица измерения
	
Предельное значение расчетного показателя

	1
	Дошкольные образовательные организации
	расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности
	расчетный показатель минимально
допустимого уровня мощности объекта
	уровень
обеспеченности, место
	

	
	
	
	расчетный показатель
минимально допустимой площади территории для размещения объекта
	размер земельного участка кв. м/место
	мощность, мест
	обеспеченность, кв. м/место

	
	
	
	
	
	до 100
	44

	
	
	
	
	
	свыше 100
	38

	
	
	
	
	
	в комплексе дошкольных
образовательных
организаций свыше 500
	30

	
	
	
	
	
	размер групповой площадки для детей ясельного возраста
	7

	
	
	расчетный показатель максимально
допустимого уровня территориальной доступности
	пешеходная
доступность, м
	500 в сельских поселениях




Приложение № 2
к решению Совета сельского поселения Якшимбетовский  сельсовет
от ______ 2026г. № __


3.4.13 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области физической культуры и массового спорта

	
№ п/п
	
Наименование вида ОМЗ
	Предельные значения расчетных показателей

	
	
	Тип расчетного показателя
	
Вид расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя

	1
	Физкультурно- спортивные
залы
	расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности
	расчетный показатель
минимально допустимого уровня мощности объекта
	уровень обеспеченности, кв. м площади пола
	

	
	
	
	расчетный показатель
минимально допустимой площади территории для размещения объекта
	размер земельного участка
	по заданию на проектирование

	
	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	транспортная доступность, минут
	размещение преимущественно в административных центрах
муниципальных районов в пределах транспортной доступности

	2
	Плавательные бассейны
	расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности
	расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта
	уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды
	

	
	
	
	расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта
	размер земельного участка
	по заданию на проектирование

	
	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	транспортная доступность, минут
	размещение преимущественно в административных центрах
муниципальных районов в пределах транспортной доступности





	3
	Плоскостные сооружения
	расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности
	расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта
	уровень обеспеченности, кв. м
	

	
	
	
	расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта
	размер земельного участка
	по заданию на проектирование

	
	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	транспортная доступность, минут
	размещение преимущественно в административных центрах
муниципальных районов в пределах транспортной доступности

	Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении Республики Башкортостан, муниципальных районов.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения сельского поселения Якшимбетовский  сельсовет муниципального района размещаются по заданию на проектирование.



Управляющий делами                                                                                                                                                      Г.А.Бикмаева
